A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W

## H

home() - Static method in class net.posprinter.utils.DataForSendToPrinterTSC
  This command will feed label until the internal sensor has determined the origin.
horizontalPositioning() - Static method in class net.posprinter.utils.DataForSendToPrinterPos58
horizontalPositioning() - Static method in class net.posprinter.utils.DataForSendToPrinterPos76
horizontalPositioning() - Static method in class net.posprinter.utils.DataForSendToPrinterPos80
  Horizontal positioning

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W